[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK9]附件1
[bookmark: OLE_LINK181][bookmark: OLE_LINK180]
[bookmark: _GoBack][bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK10]计时培训系统以及网络远程教育平台建设
技术指引

为加快推进省驾培监管服务平台与互联网交通安全综合服务管理平台联网对接，进一步规范我省机动车驾驶员培训，提升培训质量，确保机动车驾驶员培训学时真实有效，根据《机动车驾驶员培训管理规定》（交通运输部令2026年第8号）、《机动车驾驶培训教学与考试大纲》（交运发〔2022〕36号）、《机动车驾驶培训网络远程理论教学技术规范》（交通运输部公告2017年第64号）、《机动车驾驶员培训机构业务条件》（GB/T 30340-2025）、《机动车驾驶员计时培训系统第1部分：计时终端技术要求》（JT/T1302.1-2019）、《机动车驾驶员计时培训系统第2部分：平台技术要求》（JT/T1302.2-2024）等规定，就我省机动车驾驶计时培训系统以及网络远程教育平台提出如下要求：
一、计时培训系统技术实施要求
（一）实车教学培训
1. 运营商服务商使用的服务器地址必须与检测报告中的服务器地址保持一致。
1. [bookmark: OLE_LINK161][bookmark: OLE_LINK160]计时平台符合《机动车驾驶员计时培训系统第2部分：平台技术要求》（JT/T1302.2-2024）技术规范要求。
1. [bookmark: OLE_LINK172][bookmark: OLE_LINK171]计时平台具备《信息系统安全等级保护》三级或以上证书。
1. 计时平台完成人脸比对后，实时上传学员签到、签退以及随机过程照片，并及时将比对结果上传到省驾培监管平台。
1. 计时平台需通过计时终端采集学员培训过程照片，每张照片时间间隔不超过5分钟（监管平台在15分钟以内拍摄的照片中选一张有效照片）。
1. 计时平台需在教练车超过电子围栏时通过计时终端及时进行提醒。
1. 计时平台需实时上传学员培训数据，并在学员培训结束后将培训记录及时上传至省驾培监管平台。
1. 计时平台应主动对学时信息进行比对分析，及时发现异常信息并进行处理。异常信息包括但不限于：
（1） 培训过程照片造假
（2） 培训过程教练车定位信息造假
（3） 培训过程视频造假
（4） 停车打卡
（5） 教练车安装多台计时终端
（6） 学员在副驾或后排打卡
（7） 未通过计时终端采集学时
（8） 遮挡摄像头
（9） 双摄像头对比异常
（10） 培训时间光照异常
（11） 培训时间天气异常
（12） 计时作弊
（13） 计时终端安装白名单以外的软件程序
（14） 计时终端安装白名单以外的硬件
（15） 计时终端被拆除
（16） 计时终端在线状态异常
（17） 其他异常行为
1. 计时平台采用的计时终端应符合《机动车驾驶员计时培训系统第1部分：计时终端技术要求》（JT/T1302.1-2019）的相关要求，并具备产品合格证和强制性产品认证（CCC认证）。
1. 鼓励计时平台采用具备2路摄像头的计时终端，一路对车内实时采集学员车内培训视频，一路对外采集场地视频。计时平台采用的计时终端需支持视频存储功能。
1. 计时平台采用的计时终端摄像头须具备“握手协议”功能，在采集学员培训过程照片时，先对摄像头进行“身份认证”，确保学员培训过程照片来源于该摄像头。
1. 计时平台采用的计时终端须具备电子防拆功能，终端被拆除后能在计时平台实时进行预警；计时终端被违规拆除后，计时平台需禁止该终端继续使用。
1. 计时平台采用的计时终端需连接具备OBD接口的教练车，采集车辆速度、里程等信息。
1. 计时平台采用的计时终端须具备应用程序白名单功能，禁止安装白名单之外的应用程序。
1. 计时平台采用的计时终端须具备外接硬件白名单功能，禁止外接白名单之外的硬件。
1. 计时平台采用的计时终端须具备人脸识别以及活体检测功能，教练员以及学员需通过人脸识别以及活体检测后才能进行实车教学计时培训。
1. 计时平台需通过计时终端采集教练员签到、签退照片，并对签到、签退照片进行人脸识别以及活体检测，验证不通过的禁止继续进行带教。教练员签到、签退时间间隔不得超过12小时。
1. 计时平台需通过计时终端对学员培训的签到、签退照片进行人脸识别以及活体检测，对于签到照片验证不通过的禁止开始培训。
1. 计时设备应能自动识别和随机抓拍人脸，不得以语音提醒、文字提示、图像切换、灯光闪烁等干扰培训、影响安全的方式引导正在驾车行驶的学员摆拍照片。
1. 利用机动车驾驶实车智能培训系统（机器人教练）计时功能开展计时培训的，该设备应符合《机动车驾驶员计时培训系统第1部分：计时终端技术要求》（JT/T1302.1-2019）计时规范要求，并提供相关检测报告，确保培训过程可追溯、可核查。
1. 计时平台连接机动车驾驶实车智能培训系统（机器人教练）进行培训的，一名教练员可同时在10台智能机器人教练车上进行签到。
（二）汽车驾驶培训模拟器教学
1.利用汽车驾驶培训模拟器（以下简称：模拟器）开展计时培训的，通过计时平台与省驾培监管平台技术对接和数据交换，上传学时。
2.模拟器应符合《汽车驾驶培训模拟器》（JT/T378-2022）规定的Ⅱ型（互动型）或Ⅲ型（动感型）模拟器要求，且能实现符合《机动车驾驶员计时培训系统第1部分：计时终端技术要求》（JT/T1302.1-2019）计时规范要求中规定的计时功能（包括视频采集功能），并提供相关检测报告，确保模拟培训过程可追溯、可核查。教学内容应包括教学大纲中所规定的科目二、科目三模拟教学相关内容。
3.模拟器接入计时平台时，应上传检测报告、模拟器照片及其铭牌照片，并通过管理部门审核。
4.模拟器应通过人脸识别以及活体检测技术采集学员签到、签退以及随机过程照片。
5.模拟器需实时上传学员培训数据，并在学员培训结束后将培训记录上传至省驾培监管平台。
二、理论培训要求
[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK12]根据《机动车驾驶培训教学与考试大纲》（交运发〔2022〕36号）（简称“教学大纲”）的规定，教学可采取多媒体教学、网络远程教学、交通安全体验等多种方式，倡导课堂教学与网络远程教学相结合。
（一）课堂教学
课堂教学分为线上课堂以及线下课堂
1、线上课堂通过网络远程教育平台开展，通过远程网络教育平台采集学员签到、签退以及培训过程照片。
2、线下课堂通过计时平台开展，计时平台通过课堂终端采集学员签到、签退以及培训过程照片。
（1） 线下课堂教学应具备学员签到、签退、人脸活体检测功能及过程课堂教学全景照片拍摄功能，随机全景拍照间隔最大不超过15分钟，且确保照片的可识别性，并将学员签到、签退及过程课堂教学全景照片附带相应位置信息传输至省驾培监管平台。
（2） 课堂教学单次最大培训时长不得大于90分钟。
（3） 课堂教学中电子教学日志单次最小培训时长不得小于45分钟。
（4） 课堂教学有效培训时间段为7时至21时。
（5） 课堂教学单条培训记录中学员签到、签退及过程随机照片应在教学区域内。
（6） 课堂教学应上传理论教练员信息。
（7） 课堂教学记录应该在学员签退后实时上传至省驾培监管平台。
（二） 网络远程教学
[bookmark: OLE_LINK177]1、运营商服务商使用的服务器地址必须与检测报告中的服务器地址保持一致。
2、远程教育平台上传日志标准应符合《机动车驾驶员计时培训系统第2部分：平台技术要求》（JT/T1302.2-2024）要求。
3、远程教育平台应具备学员签到、签退、人脸识别、活体检测及过程随机拍照功能，应确保照片的可识别性，并将签到、签退及过程随机照片传输至省驾培监管平台。
4、远程教育平台进行随机拍照时需进行人脸识别以及活体检测，间隔最大不超过15分钟，且采集时间不得超过1分钟，超过一分钟未采集到合格的随机过程照片应自动结束本次培训。
5、远程教育平台应实时上传学员培训数据，并在学员培训结束后将培训记录实时上传至省驾培监管平台。
6、远程教育平台应具有窗口最小化、后台运行以及静音检测功能，在窗口最小化、后台运行以及静音时暂停计时。
[bookmark: OLE_LINK179][bookmark: OLE_LINK178]7、网络远程教学平台及课程（课件）应符合《机动车驾驶培训教学与考试大纲》和《机动车驾驶培训网络远程理论教学技术规范》（简称“网络教学规范”）相关要求，并具备《机动车驾驶培训网络课程评价证书》五星课件认证证书。
[bookmark: OLE_LINK19][bookmark: OLE_LINK20][bookmark: OLE_LINK23][bookmark: OLE_LINK24]8、网络远程教学课程（课件）内容应满足其服务驾校培训车型需要。
[bookmark: OLE_LINK43][bookmark: OLE_LINK44]9、网络远程教学单次最小培训时长不得小于10分钟。
三、平台接入要求
[bookmark: OLE_LINK184][bookmark: OLE_LINK183][bookmark: OLE_LINK191][bookmark: OLE_LINK192][bookmark: OLE_LINK189][bookmark: OLE_LINK190]在我省开展机动车驾驶培训业务的计时平台及网络远程教学平台运营商，应经市州交通运输主管部门审核通过后，由市州交通运输主管部门向省道路运输管理局报请接入省驾培监管平台。
[bookmark: OLE_LINK188][bookmark: OLE_LINK167][bookmark: OLE_LINK168]（一）计时平台提交材料清单
[bookmark: OLE_LINK185][bookmark: OLE_LINK187][bookmark: OLE_LINK186][bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]1、机动车驾驶员计时计程培训系统接入湖南省驾驶培训监管服务平台的申请函
2、机动车驾驶员计时计程培训系统接入湖南省驾培监管服务平台登记表以及应附的相关材料。
（二）远程教育平台提交材料清单
1、机动车驾驶员远程教学平台接入湖南省驾驶培训监管服务平台的申请函
2、机动车驾驶员远程教学平台接入湖南省驾培监管服务平台登记表以及应附的相关材料，其中课程评价证书应为五星评价证书。



附表
省驾培监管平台判定规则
	序号
	不合格原因编号
	不合格原因描述
	详情

	1
	1
	教练员同时带教
	教练员同时带教2名及以上学员，学时判定为无效。（不含机器人教练车以及模拟器）

	2
	2
	终端同时计时
	一台计时终端设备同时给2名及以上学员计时，学时判定为无效

	3
	3
	学员同时培训
	一名学员同时在2台及以上的终端设备上计时培训，学时判定为无效

	4
	4
	超出电子围栏
	连续2分钟车辆定位超出电子围栏，超出围栏部分学时判定为无效

	5
	5
	超出单日最大时长
	单日最大培训时长超过300分钟的部分，学时判定为无效

	6
	6
	最大速度为0、发动机转速为0，同时出现并超过规定时长
	教练车最大速度与发动机转速同时为0，且超过10分钟，学时判定为无效

	7
	7
	停车超出规定时长
	科三里程连续为0持续5分钟，停车部分学时判定为无效

	8
	8
	过程照片人脸比对不通过
	15分钟内未收到人脸比对合格的照片，学时判定为无效

	9
	9
	未在规定时间内培训
	培训时间不在规定时间段内的，超出部分学时判定为无效

	10
	10
	日志中没有分钟学时
	科二科三电子教学日志中没有分钟学时明细，学时判定为无效

	11
	11
	无签到或签退照片
	缺少签到，签退照片，对应部分学时判定为无效

	12
	12
	教练员未通过审核
	教练员审核未通过，本次培训学时全部判定为无效

	13
	13
	教练车未通过审核
	教练车审核未通过，本次培训学时全部判定为无效

	14
	14
	登录或登出照片人脸比对不通过
	登录或登出照片人脸比对不通过，对应部分学时判定为无效

	15
	15
	培训时长小于规定时长
	远程单次培训不得少于10分钟，课堂单次培训不得少于45分钟，少于规定时长，学时判定为无效

	16
	16
	车辆未启动超过规定时长
	车辆连续5分钟内没有转速，学时判定为无效

	17
	17
	无行驶速度超过规定时长
	车辆连续10分钟内没有行驶速度，学时判定为无效。

	18
	18
	教学区域不存在
	电子围栏未划定，本次培训学时判定为无效

	19
	19
	定位时间不能为空
	科二科三分钟学时定位时间为空，对应学时判定为无效

	20
	20
	过程照片缺失
	缺少培训过程照片，对应学时判定为无效

	21
	21
	登入或登出照片缺失或时间不在规定时间段内
	签到、签退照片不在规定时间段内，对应部分学时判定为无效

	22
	22
	教学区域解除备案或审核未通过
	教学区域解除备案或审核未通过，本次培训学时判定为无效

	23
	24
	非本校教练员进行培训
	非本校教练员进行带教培训，本次学时判定为无效

	24
	25
	非本校教练车进行培训
	非本校教练车进行带教培训，本次学时判定为无效

	25
	26
	教练员的准教车型与当前培训不匹配
	教练员准教车型与学员培训车型不匹配，学时判定为无效

	26
	27
	驾培机构、教练员或教练车在违规期内
	驾培机构、教练员或教练车在违规期内（停训），产出的学时判定为无效

	27
	28
	学员培训车型与教练车培训车型不匹配
	学员培训车型与教练车培训车型不匹配，本次培训学时判定为无效

	28
	31
	教练员类型不匹配
	教练员类型（理论或实操）与培训学时类型不匹配，本次培训学时判定为无效

	29
	32
	日志延迟上传时间超出规定时长
	学员培训结束后，4小时内未上传电子教学日志，本次培训学时判定为无效

	30
	38
	驾培机构不具备当前培训车型的运营条件
	学员培训车型不在驾培机构经营范围内，本次培训学时判定为无效

	31
	47
	教练员超过规定年龄
	实操教练员超过63岁，带教学时判定为无效

	32
	48
	终端设备未通过审核
	机器人教练车智能终端、模拟器计时终端审核未通过，本次培训学时判定为无效

	33
	49
	发动机转速连续相同超过规定时长
	发动机转速连续10分钟相同，对应学时判定为无效

	34
	51
	培训总学时未达标
	累计有效学时不符合大纲要求，阶段记录初审不通过

	35
	52
	培训总里程未达标
	累计有效总里程不符合大纲要求，阶段记录初审不通过

	36
	53
	课堂培训不够规定时间
	单次课堂培训少于45分钟，本次培训学时判定为无效

	37
	54
	实车培训不够规定时间
	单次实车培训时长不够5分钟，本次培训学时判定为无效

	38
	55
	远程教学不够规定时间
	单次远程教育培训少于10分钟，本次培训学时判定为无效

	39
	56
	模拟器教学不够规定时间
	单次模拟器培训时长少于10分钟，本次培训学时判定为无效

	40
	100
	行驶距离连续相同超过规定时长
	行驶距离连续10分钟相同，对应学时判定为无效

	41
	101
	最大速度连续相同超过规定时长
	最大速度连续10分钟相同，对应学时判定为无效

	42
	103
	记录仪速度连续小于最低速度超过规定时长
	科三记录仪速度连续小于最低速度（2km/h）超过10分钟，对应学时判定为无效

	43
	104
	行驶距离小于最低公里数超过规定时长
	科三行驶距离连续小于最低公里数（0.06km/min）超过10分钟，对应学时判定为无效

	44
	105
	最大速度或记录仪速度超速
	科三最大速度或记录仪速度连续超速（70km/h）超过10分钟，对应学时判定为无效

	45
	106
	行驶距离大于最大速度的规定值
	分钟学时行驶距离大于最大速度能产生的里程，对应学时判定为无效

	46
	107
	超出单次最大有效时长
	课堂单次培训超过90分钟的，超出部分学时判定为无效

	47
	108
	不在教学区域培训时间范围内
	科二科三培训时间不在教学区域规定时间，超出部分学时判定为无效

	48
	110
	不在教学区域有效培训日期里
	科二科三培训时间不在教学区域规定日期内，本次培训学时判定为无效

	49
	114
	超出单日最大有效培训时长
	单日实操有效培训时长超过4小时，超出部分学时判定为无效


备注：
1.省驾培监管平台根据设定学时审核规则对计时平台以及网络远程教学平台上传的电子教学日志实时进行审核。
2.课堂培训有效时间段：7:00-21:00
3.模拟器培训有效时间段：7:00-21:00
4.实车培训有效时间段：5:00-23:00
5.远程理论培训有效时间段：全天
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